Uitgangspunten Scheepvaartborden

Er zijn diverse afmetingen voor de borden afhankelijk van de breedte vaarweg.

De getekende borden hebben de afmeting voor vaarweg breedte 20-60m (x10)

De borden worden met een factor 10 groter gemaakt zodat het symbool op schaal 1:1000 leesbaar is.

De vorm en naam van de borden is gebaseerd op de Richtlijn scheepvaarttekens 2008.

Enkel symbolen hebben een extra toevoeging doordat deze in de RST voor enkele borden een andere afbeelding gebruiken met hetzelfde nummer

Lettertype NLCS-RVV

KLEUREN NEN3381

rood RAL3020

wit RAL9016

blauw RAL5017

grijs RAL7042 of RAL7043

zwart RAL9005 of RAL9017

geel RAL1023 (verkeersgeel)

groen RAL6024

oranje RAL2009

